Manual de GParted
GParted es el editor de particiones de GNOME para crear, reorganizar y eliminar particiones de disco. GParted le permite cambiar la organización de las particiones conservando el contenido de la partición.

Introducción
gparted es el Editor de particiones de GNOME para crear, reorganizar y eliminar particiones de disco.
Un dispositivo de disco se puede dividir en una o más particiones. La aplicación GParted le permite cambiar la organización de las particiones en un dispositivo de disco mientras preserva el contenido de la partición.
Con GParted puede realizar las siguientes tareas:
Crear una tabla de particiones en un dispositivo de disco.
Activar y desactivar «flags» de particiones tales como «boot» y «hidden».
Realiza acciones con particiones tales como crear, borrar, redimensionar, mover, comprobar, etiquetar, copiar y pegar.
La edición de particiones puede causar PÉRDIDA DE DATOS.
La aplicación GParted está diseñada para permitirle editar particiones a la vez que reduce el riesgo de pérdida de datos. La aplicación está cuidadosamente probada y la usa el equipo del proyecto GParted. No obstante, pueden ocurrir pérdidas de datos debido a errores en el programa, errores de hardware o fallos de energía.
Puede ayudar a reducir el riesgo de pérdidas de datos evitando montar o desmontando las particiones fuera de la aplicación GParted mientras GParted se está ejecutando.
Se recomienda que haga una copia de respaldo de sus datos antes de usar gparted. Esto es especialmente necesario para datos cifrados ya que pueden resultar totalmente inaccesibles después de un fallo. Consulte las preguntas frecuentes de Cryptsetup para ver consejos sobre cómo respaldar y recuperar datos cifrados.

Inicio

Iniciar GParted
Puede iniciar GParted de las siguientes formas:
Menú Aplicaciones 	 Elija Herramientas del sistema Editor de particiones GParted.
Línea de comandos 	 Ejecute el siguiente comando: gparted
Al iniciarse, GParted analizará los dispositivos de disco de su equipo.

La ventana de GParted
Al iniciar GParted se mostrará la siguiente ventana:

Ventana de GParted
Muestra la ventana principal de gparted.
La ventana de GParted contiene los siguientes elementos:
Barra de menú 	 Los menús en la barra de menú contienen todos los comandos que necesita para trabajar con los dispositivos de disco y particiones en Gparted.
Barra de herramientas 	 La barra de herramientas contiene un subconjunto de comandos a los que puede acceder desde la barra de menús.
Área de mostrado gráfica 	 El área de mostrado gráfica contiene la representación visual de las particiones en el dispositivo de disco seleccionado.
Área de mostrado de texto 	 El área de mostrado de texto contiene la lista de texto de las particiones en el dispositivo de disco seleccionado.
Barra de estado 	 La barra de estado muestra información acerca de la actividad actual de GParted o el número de operaciones pendientes.
Panel de información del dispositivo 	 El panel de información del dispositivo siempre muestra detalles acerca del dispositivo de disco seleccionado.
De forma predeterminada no se muestra el panel de información del dispositivo de disco. Para mostrar el panel de información del dispositivo de disco elija Ver Información del dispositivo.
Panel de Operaciones pendientes 	 El panel de operaciones pendientes muestra la lista actual en la cola de operaciones sobre particiones.
De forma predeterminada no se muestra el panel de operaciones pendientes cuando no hay operaciones pendientes. Para mostrar el panel de operaciones pendientes elija Ver Operaciones pendientes.
Cuando pulsa con el botón izquierdo del ratón en el área de visualización, selecciona la partición que usar para las acciones de edición de particiones.
Cuando pulsa con el botón derecho del ratón en el área de visualización la aplicación muestra un menú emergente. El menú emergente contiene las acciones de edición de particiones más comunes.
Como otras aplicaciones de GNOME, las acciones en gparted se pueden realizar de diferentes formas: con el menú, con la barra de herramientas o con las teclas rápidas.

Ejecutar GParted desde la línea de comandos
Puede ejecutar gparted desde la línea de comandos y especificar uno o más dispositivos de disco.
Para trabajar con múltiples dispositivos de disco desde la línea de comandos, escriba el siguiente comando, después pulse Intro:

$ gparted /ruta_al_dispositivo1 /ruta_al_dispositivo2

Ver el soporte del sistema de archivos
Para ver las acciones soportadas sobre los sistemas de archivos elija Ver Soporte del sistema de archivos. La aplicación mostrará el diálogo Soporte del sistema de archivos.
Si tiene instalado software mientras gparted se está ejecutando, pulse Volver a analizar para las acciones soportadas para refrescar el gráfico. La aplicación refresca la visualización del gráfico.
Para cerrar el diálogo Soporte del sistema de archivos, pulse Cerrar.

Trabajar con dispositivos

Seleccionar un dispositivo
Para seleccionar un dispositivo de disco, elija GParted Dispositivos y seleccione un dispositivo de la lista. La aplicación muestra la distribución de particiones en la ventana de GParted.

Ver la información de un dispositivo
Para ver información acerca de un dispositivo de disco:
Seleccione un dispositivo de disco. Consulte la Seleccionar un dispositivo.
Seleccione: Ver Información del dispositivo. La aplicación abre un panel lateral en la ventana de GParted y muestra información acerca del dispositivo.
Para cerrar el panel lateral de Información del dispositivo deseleccione: Ver Información del dispositivo.

Refrescar todos los dispositivos
Para refrescar todos los dispositivos elija GParted Refrescar dispositivos. La aplicación volverá a analizar todos los dispositivos de disco y refrescará la disposición de las particiones del dispositivo en la ventana de GParted.

Crear una tabla de particiones nueva
Para crear una tabla de particiones nueva en un dispositivo de disco:
Seleccione un dispositivo de disco. Consulte la Seleccionar un dispositivo.
Elija: Dispositivo Crear tabla de particiones.... La aplicación muestra un diálogo Crear una tabla de particiones en /ruta-al-dispositivo.
Opcionalmente, seleccione una tabla de particiones diferente de la de la lista.
El tipo de tabla de particiones predeterminada es msdos para discos inferiores a 2 tebibytes (asumiendo un tamaño de sector de 512 B) y gpt para discos de 2 o más tebibytes.
Consulte la Especificar el tipo de partición conocer las limitaciones de la tabla de particiones de msdos.
Para usar un disco sin una tabla de particiones, elija loop para crear una partición virtual que abarque todo el disco. Luego formatéela con el sistema de archivos que quiera.
Consulte la Formatear una partición para formatear una partición virtual con un sistema de archivos.
Muchos sistemas operativos reconocen las tablas de particiones gpt y msdos, pero no reconocer todos los tipos de sistemas de archivos. Esta carencia al reconocer los sistemas de archivos significa que usar un disco sin tabla de particiones implica más riesgo. Por ejemplo, algunos sistemas operativos solicitan formatear un disco sin particionar si no reconocen el sistema de archivos.
Pulse Aplicar para crear la tabla de particiones nueva. La aplicación escribirá la tabla de particiones nueva al dispositivo de disco. La aplicación refresca la distribución de particiones en la ventana de GParted.
ADVERTENCIA: Esto BORRARÁ TODOS LOS DATOS en el DISCO ENTERO.
Si accidentalmente sobreescribe su tabla de particiones consulte la Recuperar las tablas de particiones.

Intentar rescatar los datos
Intentar rescatar los datos de un dispositivo de disco:
Seleccione un dispositivo de disco. Consulte la Seleccionar un dispositivo.
Elija: Dispositivo Intentar rescatar los datos. La aplicación muestra un diálogo Buscar sistemas de archivos en /ruta-al-dispositivo.
Pulse Aceptar para iniciar el análisis completo del disco.
Los dispositivos de disco grandes pueden tardar mucho en escanearse. Si no puede esperar a que se complete el escaneado pulse Cancelar.
Se pueden descubrir un máximo de 4 particiones con sistemas de archivos. Si quiere descubrir más de 4 particiones y restaurar la tabla de particiones, consulte la Recuperar las tablas de particiones.
Cuando el escaneado completo del disco termine, se muestra uno de los dos diálogos posibles:
No se han encontrado sistemas de archivos en /ruta_al_dispositivo
Si no se encuentran sistemas de archivos, tiene otras opciones para intentar rescatar sus datos. La aplicación photorec está diseñada para ayudarle a recuperar diferentes tipos de archivos perdidos. Para obtener más sobre photorec, consulte .
Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y terminar el intento de rescatar los datos.
Sistemas de archivos encontrados en /ruta_al_dispositivo
Si se encuentran sistemas de archivos, cada uno de ellos se muestra en una lista con un botón Ver. El diálogo indicará si hay inconsistencia de datos. La inconsistencia de datos puede impedirle la visualización de los datos.
Para rescatar los datos, siga los siguientes pasos para cada sistema de archivos:
Pulse Ver para montar y mostrar el sistema de archivos. Se abrirá su gestor de archivos predeterminado y mostrará una vista de sólo lectura del sistema de archivos.
Si es muestra el diálogo No se pudo abrir el gestor de archivos predeterminado, deberá abrir un gestor de archivos y navegar hasta el punto de montaje del sistema de archivos.
El punto de montaje se muestra en el diálogo, por ejemplo «tmp/gparted-roview-XXXXXX».
Pulse Aceptar para cerrar el diálogo No se pudo abrir el gestor de archivos predeterminado.
Use el gestor de archivos para copiar sus datos a otro medio de almacenamiento.
Cuando termine de copiar sus datos, cierre el gestor de archivos.
Cuando termine de rescatar sus datos, pulse el botón Cerrar para terminar este intento de recuperación de datos. La aplicación desmonta cualquier sistema de archivos que estuviese montado para verlo. Entonces, la aplicación vuelve a escanear todos los dispositivos de disco y actualiza la disposición de las particiones del dispositivo en la ventana de gparted.

Trabajar con particiones

Acciones básicas sobre particiones
Estas acciones no alterarán las particiones en su dispositivo de disco.

Seleccionar una partición
Para seleccionar una partición use una de las siguientes opciones:
Pulsar en una partición en el área de mostrado gráfico.
Pulsar en una partición en el área de mostrado de texto.
La aplicación resalta la partición tanto en el área de mostrado gráfico como en el área de mostrado de texto en la ventana de gparted.
Las operaciones sobre particiones tales como eliminar, mover, copiar, formatear, comprobar, etiquetar y, a menudo, redimensionar, requieren que la partición esté desmontada. Consulte la Desmontar una partición.

Seleccionar espacio sin asignar
Para seleccionar espacio sin asignar realice una de las siguientes:
Pulse en sin asignar en el área de mostrado gráfico.
Pulse en sin asignar en el área de mostrado de texto.
La aplicación resalta el espacio sin asignar tanto en el área de mostrado gráfico como en el área de mostrado de texto en la ventana de gparted.
Si no tiene ningún dispositivo de disco con espacio sin asignar, puede intentar los siguiente:
Añadir un dispositivo de disco nuevo a su equipo.
Encoger una partición que contiene espacio sin usar. Consulte la Redimensionar una partición.

Ver la información de la partición
Para ver la información acerca de una partición:
Seleccionar la partición. Consulte la Seleccionar una partición.
Elija: Partición Información. La aplicación abre el diálogo Información acerca de /ruta-a-la-partición.
Para cerrar el diálogo Información acerca de /ruta-a-la-partición pulse Cerrar.

Montar una partición
Para montar una partición:
Seleccione una partición sin montar. Consulte la Seleccionar una partición.
Elija Partición Montar y seleccione un punto de montaje de la lista. La aplicación monta la partición en el punto de montaje y actualiza la distribución de particiones del dispositivo en la ventana de gparted.
Si Partición Montar no es visible, entonces gparted no sabe dónde se debe montar la partición.

Desmontar una partición
Para desmontar una partición:
Seleccione una partición montada. Consulte la Seleccionar una partición.
Elija: Partición Desmontar. La aplicación desmonta la partición del punto de montaje y refresca la distribución de las particiones del dispositivo en la ventana de gparted.
Si Partición Desmontar no se ejecuta, entonces probablemente la partición está en uso.
Para desmontar todas las particiones y que estén disponibles para acciones de edición de particiones, arranque el equipo desde un CD «Live» y use gparted. Consulte la Adquirir un CD «Live» de GParted.

Abrir una partición cifrada
Para abrir una partición LUKS cifrada:
Seleccione una partición LUKS cifrada. Consulte Seleccionar una partición.
Elija: Partición Abrir cifrado.
Si gparted no conoce la contraseña de LUKS abrirá un diálogo Contraseña de LUKS /ruta-a-la-partición. Escriba la contraseña de LUKS en la caja de Contraseña y pulse Desbloquear.
La aplicación abre la partición cifrada y actualiza la distribución de particiones del dispositivo en la ventana de gparted.
gparted recuerda cada contraseña de LUKS mientras esté en ejecución. Esto se hace para no tener que preguntar cada vez que se abre la misma partición cifrada. Cuando se cierra gparted se limpian y olvidan todas las contraseñas de LUKS.

Cerrar una partición cifrada
Para cerrar una partición LUKS cifrada:
Seleccione una partición LUKS cifrada sin montar. Consulte Seleccionar una partición.
Elija: Partición Cerrar cifrado. La aplicación cierra el cifrado LUKS y actualiza la distribución de las particiones del dispositivo en la ventana de gparted.

Acciones intermedias sobre particiones
Estas acciones alterarán las particiones en su dispositivo de disco. Estas acciones no modificarán el inicio o fin de sus particiones existentes.

Crear una partición nueva
Para crear una partición nueva:
Seleccione espacio sin asignar en el dispositivo de disco. Consulte la Seleccionar espacio sin asignar.
Elija: Partición Nueva. La aplicación muestra el diálogo Crear una partición nueva.
Especifique el tamaño y la ubicación para la partición. Consulte la Especificar el tamaño y ubicación de la partición.
Especifique la alineación para la partición. Consulte la Especificar el alineamiento de una partición.
Especifique el tipo de partición. Consulte la Especificar el tipo de partición.
Especifique el nombre de la partición cuando el campo esté disponible. Consulte la Especificar el nombre de la partición.
Especifique el tipo de sistema de archivos para la partición. Consulte la Especificar el sistema de archivos de una partición.
Especifique la etiqueta del de sistema de archivos para la partición. Consulte la Especificar la etiqueta del sistema de archivos de una partición.
Pulse Añadir para añadir la operación de creación de partición a la cola de operaciones. La aplicación muestra la operación de creación de partición en el panel Operaciones pendientes en la ventana de gparted.

Eliminar una partición
Para eliminar una partición:
Seleccione una partición sin montar. Consulte la Seleccionar una partición.
Elija: Partición Eliminar. La aplicación muestra la operación de eliminación en el panel Operaciones pendientes.
Si elimina una partición lógica entonces todas las particiones lógicas existentes después de la partición lógica eliminada experimentarán cambios en sus nombres de dispositivo.
Por ejemplo, una partición extendida contiene cuatro particiones lógicas A, B, C y D. A estas particiones lógicas el sistema operativo accede como sigue:
Partición A como /dev/sda5.
Partición B como /dev/sda6.
Partición C como /dev/sda7.
Partición D como /dev/sda8.
Si se elimina la partición B entonces el sistema operativo accederá al resto de particiones lógicas como sigue:
Partición A como /dev/sda5.
Partición C como /dev/sda6. Note el cambio en el nombre del dispositivo.
Partición D como /dev/sda7. Note el cambio en el nombre del dispositivo.
Los cambios en el nombre de un dispositivo pueden causar problemas si la partición está montada usando un nombre de dispositivo. Puede evitar el problema usando la etiqueta o el Identificador único universal (UUID) de la partición al montarla.
Los cambios en el nombre de un dispositivo pueden afectar a los siguientes archivos:
/etc/fstab: contiene una lista de los sistemas de archivos para montar.
/boot/grub/menu.lst: contiene instrucciones de arranque de sistemas operativos para el cargador de arrangue grub.
Los discos con tablas de particiones de tipo loop o ninguno no contienen ninguna tabla de particiones y no tienen particiones. Un sistema de archivos sin una tabla de particiones se representa en GParted como una partición virtual.
Para eliminar el sistema de archivos y la partición virtual, elija el formato que limpiar.
Consulte la Formatear una partición.

Dar nombre a una partición
Asignar nombre a las particiones sólo está disponible con las tablas de particiones GUID (GPT).
Consulte también la Crear una tabla de particiones nueva.
Para establecer el nombre de una partición:
Seleccione una partición sin montar. Consulte la Seleccionar una partición.
Elija: Partición Nombre de la partición. La aplicación abre un diálogo Establecer nombre de la partición en /ruta-a-la-partición.
Escriba el nombre de la partición en la caja de texto Nombre.
Pulse Aceptar. La aplicación muestra la operación de establecimiento de nombre de la partición en el panel Operaciones pendientes.

Formatear una partición
Para formatear una partición:
Seleccione una partición sin montar. Consulte la Seleccionar una partición.
Elija: Partición Formatear como y seleccione el tipo de sistema de archivos de la lista. La aplicación muestra la operación de formateado de partición en el panel Operaciones pendientes.
Consulte la Especificar el sistema de archivos de una partición para el significada del tipo de sistema de archivos limpio.

Establecer la etiqueta de una partición del sistema de archivos
Para establecer una etiqueta o el nombre de un volumen para un sistema de archivos de una partición:
Seleccione una partición sin montar. Consulte la Seleccionar una partición.
Elija: Partición Etiqueta del sistema de archivos. La aplicación abre un diálogo Establecer la etiqueta del sistema de archivos a /ruta-a-la-partición.
Escriba el nombre de la etiqueta en la caja de texto Etiqueta.
Pulse Aceptar. La aplicación muestra la operación de establecimiento de etiqueta del sistema de archivos en el panel Operaciones pendientes.

Cambiar el UUID de una partición
Para cambiar el identificador único universal UUID de una partición:
Seleccione una partición sin montar. Consulte la Seleccionar una partición.
Elija: Partición UUDI nuevo. La aplicación muestra la operación de establecer el UUDI nuevo en el panel de Operaciones pendientes.
Cambiar el UUID puede invalidar la clave de activación del producto de Windows (WPA).
En sistemas de archivos FAT y NTFS, el número de serie del volumen se usa como UUID. Cambiar el número de serie del volumen en la partición del sistema de Windows, normalmente C:, puede invalidar la clave WPA. Una clave WPA no válida evitará el inicio de sesión hasta que reactive Windows.
Para evitar que la clave WPA se invalide, en sistemas NTFS sólo se establece la mitad del UUID a un valor nuevo aleatorio. En sistemas FAT, esta precaución no es posible.
La clave WPA no debería verse afectada al cambiar el UUID de particiones de datos o de particiones de medios extraíbles. En raras ocasiones, una partición que esté presente a la hora de arrancar puede ser una excepción a esta regla.
Cambiar el UUID cuando no es necesario puede hacer que un sistema GNU/Linux falle al arrancar, o que falle al montar un sistema de archivos.
Sólo es necesario cambiar el UUID después de copiar una partición. El cambio del UUID es necesario para evitar UUID duplicados cuando en el mismo equipo se usan la partición de origen y la copia.
Si tiene problemas al arrancar o al montar particiones puede necesitar editar los archivos de configuración, por ejemplo /etc/fstab, y regenerar el menú de grub para asegurarse de que se especifica el UUID correcto.

Especificar los detalles de una partición
Especificar los detalles de una partición es útil al realizar acciones tales como crear, redimensionar y mover.

Especificar el tamaño y ubicación de la partición
Para especificar el tamaño y la ubicación de la partición use una o una combinación de las siguientes:
Pulse y mantenga pulsada la flecha en cualquier parte del área gráfica. Arrastre la flecha a la izquierda o derecha dentro del rango.
Pulse y mantenga pulsada la mitad de la partición en el área gráfica. Arrastre la partición a la izquierda o derecha en el rango de visualizado.
Pulse las flechas de los botones incrementables o escriba un valor numérico para ajustar los siguientes campos:
Espacio libre precedente
Nuevo tamaño
Espacio libre a continuación
La aplicación actualiza tanto el área gráfica como los números en los tres campos etiquetados.

Especificar el alineamiento de una partición
Para especificar el tamaño del sistema de archivos de la partición pulse el botón de flecha Alinear a y selecciónelo de la lista.
Use la alineación MiB para sistemas operativos modernos. Este ajuste alinea las particiones al inicio y final en los límites de un mebibyte preciso (1,048,576 byte). El alineamiento de MiB proporciona rendimiento mejorado al usar sistemas RAID y con discos de estado sólido, tales como discos flash USB.
Use la alineación Cilindro para mantener la compatibilidad con sistemas operativos publicados desde el año 2000, tales como DOC. Este ajuste alinea las particiones al inicio y final en los límites de un cilintro de disco.
Los valores de cilintro/cabezal/sector de los que informan los dispositivos de disco modernos ya no tienen una relación física directa con los datos almacenados en el dispositivo de disco. Por ello ya no es válido usar este ajuste de alineación para conseguir un rendimiento mejorado.
Use Ninguna si tiene un conocimiento profundo de la estructura del disco, tablas de particiones y registros de inicio. Este ajuste ubica los límites relativos al final de cualquier partición inmediatamente precedente en el dispositivo de disco. No está garantizado que este ajuste reserve o respete el espacio necesario para los registros de inicio.

Especificar el tipo de partición
Para especificar el tipo de partición pulse el botón de flecha Crear como y selecciónelo de la lista.
La tabla de particiones msdos limita las particiones tal y como sigue:
Un máximo de 4 particiones primarias.
Un máximo de 3 particiones primarias y 1 partición extendida.
La partición extendida puede contener múltiples particiones lógicas. Algunas distribuciones GNU/Linux soportan acceder hasta 15 particiones en un dispositivo de disco.
El tamaño máximo de partición es de 2 tebibytes usando un tamaño de sector de 512 bytes. La partición debe comenzar en los 2 primeros tebibytes del dispositivo de disco
Las particiones primarias proporcionan mejor recuperación de datos porque los límites de la partición se almacenan en ubicaciones conocidas en el dispositivo de disco.

Especificar el nombre de la partición
Asignar nombre a las particiones sólo está disponible con las tablas de particiones GUID (GPT). Por lo tanto, este campo sólo está disponible en discos con particiones con GPT.
Consulte también la Crear una tabla de particiones nueva.
Para indicar el nombre de la partición, escriba su nombre en la caja de texto Nombre de la partición.

Especificar el sistema de archivos de una partición
Para especificar el tamaño del sistema de archivos de la partición pulse el botón de flecha Sistema de archivos y selecciónelo de la lista.
A continuación se muestran ejemplos de usos para algunos sistemas de archivos:
Los sistemas de archivos ext2, ext3 y ext4 se pueden usar para instalar GNU/Linux y para datos.
Linux SWAP se puede usar con GNU/Linux para aumentar la memoria virtual de su equipo.
Los sistemas de archivos fat16 y fat32 se pueden usar para compartir datos entre sistemas operativos libres y comerciales.
limpio se puede usar para limpiar cualquier firma de sistema de archivos existente y asegurarse de que la partición se reconoce como vacía.
El espacio sin formatear se puede usar para simplemente crear una partición sin un sistema de archivos.

Especificar la etiqueta del sistema de archivos de una partición
Para especificar la etiqueta del sistema de archivos de la partición, también conocida como etiqueta del volumen, escriba un nombre de etiqueta en la caja de texto Etiqueta.
Se pueden usar las etiquetas del sistema de archivos para recordar qué se almacena en la partición.
Se pueden usar etiquetas únicas para montar sistemas de archivos con el sistema operativo GNU/Linux.

Acciones avanzadas sobre particiones
Estas acciones alterarán las particiones en su dispositivo de disco, pueden modificar los límites de inicio o final de sus particiones existentes y, además, pueden causar que los sistemas operativos fallen al arrancar.

Redimensionar una partición
Una sola operación de gparted puede realizar las acciones de redimensionar y mover una partición.
Para cambiar el tamaño a una partición:
Seleccionar la partición. Consulte la Seleccionar una partición.
Las mayoría de las opciones de redimensionado se activan en particiones no montadas o inactivas.
Se soporta redimensionar al vuelo algunos particiones activas o montadas. Sin embargo, este soporte está normalmente limitado a operaciones de ampliación.
Elija: Partición Redimensionar/mover. La aplicación muestra el diálogo Redimensionar/mover /ruta-a-la-partición.
Ajuste el tamaño de la partición. Consulte la Especificar el tamaño y ubicación de la partición.
Si no quiere que el inicio de una partición existente se mueva, entonces no cambie el valor Espacio libre precedente. si la partición está montada o activa, no podrá cambiar el valor de espacio libre precedente
Especifique la alineación de la partición. Consulte la Especificar el alineamiento de una partición.
Pulse Redimensionar/mover. La aplicación muestra la operación de redimensionar/mover en el panel Operaciones pendientes.
Examine que se añadió la operación al panel Operaciones pendientes.
Si la operación involucra un paso de mover la partición entonces considere lo siguiente:
El paso de mover la partición puede llevar mucho tiempo.
Si la partición es una partición de arranque del sistema entonces el paso de moverla puede hacer que el sistema operativo falle al arrancar.
Si no está preparado para esperar o para arreglar posibles problemas de arranque del sistema operativo, entonces puede querer deshacer la operación. Consulte la Deshacer la última operación.
Para aumentar o mover una partición debe haber espacio sin asignar adyacente a la partición.
Si está aumentando una partición lógica entonces el espacio sin asignar debe estar dentro de la partición extendida.
Si está aumentando una partición primaria entonces el espacio sin asignar no debe estar en la partición extendida.
Puede mover espacio sin asignar para que esté dentro o fuera de la partición extendida redimensionando los límites de la partición extendida.
Una partición LUKS cifrada y el sistema de archivos que la contiene sólo se puede cambiar de tamaño cuando el mapeado del cifrado está abierto.
Para mejorar la capacidad de reducir particiones NTFS debe considerar realizar una de las siguientes acciones:
Desfragmentar el sistema de archivos.
Arrancar en Modo seguro el sistema operativo comercial que usa NTFS puede mejorar la capacidad de desfragmentación del sistema de archivos. Para entrar en el Modo seguro pulse F8 mientras su equipo está arrancando el sistema operativo.
Compruebe los errores de la partición con el siguiente comando:

C:> chkdsk /f /r

Recuerde arrancar de nuevo en el sistema operativo comercial que usa NTFS para permitir que el comando chkdsk se ejecute.
Desactive temporalmente el archivo de paginación. El archivo de paginación ocupa una posición fija en la partición que el proceso de desfragmentación es incapaz de mover.
Mueva temporalmente los archivos grandes a otra partición o dispositivo de disco. Los archivos grandes son los más grandes de unos pocos cientos de megabytes (MB).
Asegúrese de apagar el sistema operativo comercial que usa la partición NTFS antes de redimensionar la partición NTFS
Déje al menos el 10% de espacio sin usar en la partición NTFS. Si reduce demasiado la partición entonces el sistema operativo comercial puede tener problemas para funcionar correctamente.
Reinicie dos veces el sistema operativo comercial que usa NTFS después de reducir la partición NTFS.

Mover una partición
Mover y redimensionar una partición se pueden realizar con una sola operación de gparted.
Para mover una partición:
Seleccione una partición sin montar. Consulte la Seleccionar una partición.
Elija: Partición Redimensionar/mover. La aplicación muestra el diálogo Redimensionar/mover /ruta-a-la-partición.
Ajuste la ubicación de la partición. Consulte la Especificar el tamaño y ubicación de la partición.
Especifique la alineación de la partición. Consulte la Especificar el alineamiento de una partición.
Pulse Redimensionar/mover. La aplicación muestra la operación de redimensionar/mover en el panel Operaciones pendientes.
Si la partición es una partición de arranque del sistema operativo entonces puede que el sistema operativo no arranque después de aplicar la operación de mover la partición.
Si el sistema operativo falla al arrancar consulte la Arreglar problemas de arranque del sistema operativo.
Una partición LUKS cifrada sólo se puede mover si el mapeado del cifrado está cerrado.

Copiar y pegar una partición
Para copiar una partición:
Para pegar una partición:
Seleccione espacio sin asignar en el dispositivo de disco. Consulte la Seleccionar espacio sin asignar.
Elija: Partición Pegar. La aplicación muestra el diálogo Pegar /ruta-a-la-partición.
Si quiere puede ajustar el tamaño y ubicación de la partición. Consulte la Especificar el tamaño y ubicación de la partición.
Si quiere puede especificar la alineación de la partición. Consulte la Especificar el alineamiento de una partición.
Pulse Pegar. La aplicación muestra la operación de copia de partición en el panel Operaciones pendientes.
La copia de la partición tiene la misma etiqueta del sistema de archivos y el mismo identificador único universal (UUID) que la partición de origen. Esto puede causar problemas al arrancar, o cuando las acciones de montaje usen la etiqueta o el UUID de la partición para identificar la partición.
El problema es que el sistema operativo seleccionará aleatoriamente si monta el origen o si copia la partición. Por ejemplo, en la primera acción de montaje, es posible que se monte la partición de origen. En la siguiente acción de montaje se posible que se monte la copia de la partición. Con el tiempo, puede parecer que la naturaleza aleatoria de montaje de particiones hace que los archivos desaparezcan misteriosamente, dependiendo de qué partición se monta. El montaje aleatorio de la partición de origen o de la copia pueden causar graves pérdidas de datos o corrupción de los mismos.
Para evitar el problema, realice una de las siguientes acciones:
Después de puesto en la cola la operación de copia:
Cambie el UUID de la partición de origen o el de la copia. Consulte la Cambiar el UUID de una partición.
Si la etiqueta del sistema de archivos de la partición no está en blanco, cambie la etiqueta de la partición de origen o la de la copia. Consulte la Establecer la etiqueta de una partición del sistema de archivos.
Después de haber aplicado la operación de copia elimine o vuelva a formatear la partición de origen.
Use algún otro método para asegurarse de que la partición de origen y la copia de la partición de origen no se usan en el mismo equipo a la vez. Por ejemplo, si la copia de la partición está en una unidad aparte, expulse la unidad del equipo.
El sistema de archivos que contiene una partición LUKS cifrada sólo se puede copiar cuando el mapeado del cifrado está abierto.
Para evitar intentos de descifrar los datos no se permite pegar en espacio no reservado al crear una partición nueva. Sin embargo una partición LUKS cifrada se puede pegar en otra partición LUKS existente abierta manteniendo el cifrado o se puede pegar en una partición sin cifrar, creando una copia no cifrada del sistema de archivos.

Gestionar las opciones de las particiones
Para gestionar las opciones de la partición:
Seleccionar la partición. Consulte la Seleccionar una partición.
Elija: Partición Gestionar opciones. La aplicación abre el diálogo Gestionar opciones en /ruta-a-la-partición.
Para activar una opción seleccione la casilla de verificación junto a la opción. La aplicación escribe la opción activada en la partición y actualiza el diálogo Gestionar opciones en /ruta-a-la-partición.
Para desactivar una opción deseleccione la casilla de verificación junto a la opción. La aplicación escribe la opción desactivada en la partición y actualiza el diálogo Gestionar opciones en /ruta-a-la-partición.
Gestionar opciones sólo está disponible para discos con tablas de particiones. Los discos con tablas de particiones de tipo loop o ninguno no contienen ninguna tabla de particiones y no tienen opciones para la partición.
Consulte la Ver la información de un dispositivo para ver el tipo de tabla de particiones.
Para cerrar el diálogo Gestionar opciones en /ruta-a-la-partición pulse Cerrar.
A continuación se muestra una descripción de las opciones para una partición msdos:
Algunos cargadores de arranque de sistemas operativos comerciales usan «boot». La opción «boot» indica que la partición está activa o es arrancable. Sólo puede existir una partición activa en un dispositivo de disco.
«Diag» indica que la partición está siendo usada para diagnósticos / recuperación.
ESP indica una partición del sistema EFI para arrancar equipos con «Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)» clase 2, que incluye compatibilidad de soporte para funciones de BIOS, incluyendo la estructura de la partición MBR.
Algunos sistemas operativos usan la opción «hidden». La opción oculta convierte a la partición invisible para el sistema operativo.
Irst identifica una partición Rapid Start Technology de Intel.
Algunos cargadores de arranque de sistemas operativos comerciales usan «LBA». La opción «LBA» indica que se debe acceder a la partición usando direccionamiento de bloques lógicos (LBA) en lugar de direccionamiento de cilindro-cabezal-sector (CHS).
«LVM» se usa para indicar que la partición está siendo usada por un Gestor de volúmenes lógicos (LVM).
La arquitectura de precisión usa «palo»: cargador de arranque de conjunto reducido de instrucciones de computación (en inglés: Reduced Instruction Set Computing, PA-RISC) , «palo».
«Prep» se usa para indicar la partición de arranque en hardware PowerPC (Power Performance Computing).
«RAID» se usa para indicar que la partición está siendo usada en un «RAID» (conjunto redundante de discos baratos).
A continuación se muestra una descripción de las opciones para una partición gpt:
«Atvrecv» se usa para indicar una partición de recuperación de Appel TV
«BIOS_GRUB» indica una partición de arranque BIOS, usada frecuentemente con el cargador de arranque GRUB 2.
Algunos cargadores de arranque de sistemas operativos comerciales usan «boot». La opción «boot» indica que la partición está activa o es arrancable. Sólo puede existir una partición activa en un dispositivo de disco.
«Diag» indica que la partición está siendo usada para diagnósticos o para recuperación.
ESP indica una partición del sistema EFI usada para arrancar equipos con «Extensible Firmware Interface (EFI)» clase 1, «Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)» clase 2 o UEFI clase 3.
Algunos sistemas operativos usan la opción «hidden». La opción oculta convierte a la partición invisible para el sistema operativo.
«HP-service» se usa para indicar una partición de servicio de Hewlett Packard.
Irst identifica una partición Rapid Start Technology de Intel.
«Legacy_boot» la usa un software de propósito específico para indicar que la partición puede ser arrancable.
«LVM» sindica que la partición está siendo usada por un Gestor de volúmenes lógicos (LVM).
Msftdata identifica la partición que contiene sistemas de archivos de Microsoft como NTFS o FAT.
«Msftres» se usa para indicar una partición reservada de Microsoft.
«Prep» se usa para indicar la partición de arranque en hardware PowerPC (Power Performance Computing).
«RAID» se usa para indicar que la partición está siendo usada en un conjunto redundante de discos baratos (RAID).

Verificar una partición
Verificar una partición intentará buscar y arreglar problemas en el sistema de archivos. Comprobar una partición intentará aumentar el sistema de archivos para llenar la partición.
Para verificar una partición:
Seleccione una partición sin montar. Consulte la Seleccionar una partición.
Elija: Partición Verificar. La aplicación muestra la operación de verificación en el panel Operaciones pendientes.

Trabajar con la cola de operaciones

Deshacer la última operación
Para deshacer la última operación en la cola elija: Editar Deshacer la última operación. La aplicación elimina la última operación de la cola mostrada en el panel Operaciones pendientes. Si no existen operaciones pendientes en la cola, la aplicación cierra el panel Operaciones pendientes.

Limpiar todas las operaciones
Para limpiar todas las operaciones en la cola de operaciones elija: Editar Limpiar todas las operaciones. La aplicación elimina todas las operaciones de la cola y cierra el panel Operaciones pendientes.

Aplicar todas las operaciones
Para aplicar todas las operaciones:
Elija: Editar Aplicar todas las operaciones. La aplicación muestra un diálogo Aplicar las operaciones sobre el dispositivo.
Editar las particiones tiene el riesgo potencial de causar PÉRDIDA de DATOS. Se le advierte para que respalde sus datos antes de aplicar operaciones de edición de particiones.
Pulse Aplicar. La aplicación muestra el diálogo Realizando operaciones pendientes. La aplicación realiza cada operación pendiente en el orden que creó las operaciones. La aplicación muestra una actualización de estado al completar cada operación.
Para obtener más información pulse Detalles. La aplicación muestra más detalles acerca de las operaciones.
Para obtener más información acerca de los pasos en cada operación pulse el botón de flecha junto a cada paso.
Para parar las operaciones mientras se ejecutan pulse Cancelar. La aplicación muestra un botón Forzar cancelación (5)desactivado y cuenta 5 segundos hacia atrás.
Cancelar indica a la aplicación que detenga o deshaga las operaciones necesarias para asegurar la integridad de los datos.
Si las operaciones no han terminado pasados 5 segundos, la aplicación activa el botón Forzar cancelación.
Para forzar la detención de las operaciones pulse Forzar cancelación. La aplicación muestra un diálogo de advertencia.
Pulse Continuar operación para que se las operaciones terminen de deshacerse o pulse el botón Cancelar operación para no deshacer las operaciones.
Cancelar operación termina la operación segura de deshacer operaciones y puede causar daños SEVEROS al sistema de archivos y pérdida de datos. Se recomienda que pulse Continuar operación para que la operación de deshacer termine por completo.
Cuando la aplicación termina de realizar todas las operaciones muestra el botón Guardar detalles y el botón Cerrar.
Si quiere guardar los detalles de las operaciones aplicadas pulse Guardar detalles. La aplicación muestra el diálogo Guardar detalles.
Si quiere cambiar el nombre de archivo predeterminado escriba un nombre dee archivo en la caja de texto Nombre.
Si quiere guardar el archivo en una carpeta diferente de /root, pulse Examinar otras carpetas. La aplicación muestra un navegador del sistema de archivos.
Use el navegador del sistema para seleccionar una carpeta.
Pulse Guardar para guardar el archivo. La aplicación guarda los detalles en el archivo.
Si usa gparted desde un CD «Live» entonces el sistema de archivos raíz existe en la memoria RAM. Todos los archivos guardados en el sistema de archivos raíz del CD «Live» se perderán al apagar el equipo.
Si guardó los detalles de gparted en el sistema de archivos raíz del CD «Live», entonces deberá copiar el archivo para un almacenamiento permamente. Ejemplos de un almacenamiento permanente son una unidad de disco duro o una memoria flash USB.
Pulse Cerrar. La aplicación cierra el diálogo Realizando operaciones pendientes. La aplicación vuelve a analizar todos los dispostivos de discos y actualiza la distribución de particiones en la ventana de gparted.

Adquirir un CD «Live» de GParted
Un CD «Live» es un Disco Compacto que contiene un sistema operativo arrancable. Un CD «Live» le permite arrancar su equipo desde el CD.
Usar gparted desde un CD «Live» tiene las siguientes ventajas:
Puede editar todas sus particiones porque las particiones no están montadas.
Puede editar particiones en equipos que no tienen un sistema operativo arrancable.
La aplicación gparted está disponible en muchas distribuciones CD «Live».
Puede descargar una imagen de un CD «Live» que contenga gparted desde los siguientes sitios web:
CD «Live» de GParted
CD de rescate del sistema (conocido también como SystemRescueCD)
La imagen «live» del CD de GParted se puede grabar en una unidad USB.
Si su equipo puede arrancar desde un dispositivo USB, es posible que prefiera arrancar y usar gparted desde un dispositivo USB.
Para evitar gastar un CD virgen al grabar una imagen de archivo use los siguientes consejos:
Asegúerese de que la suma de verificación del archivo descargado coincide con la suma de verifiación publicada en la página de descarga.
Asegúrese de grabar el archivo .iso como una imagen en el CD virgen. Si graba el archivo .iso como datos en un CD virgen entonces el CD no arrancará en su equipo.

Arreglar problemas de arranque del sistema operativo
Su equipo puede fallar al iniciar un sistema operativo al realizar una de las siguientes acciones:
Borrar una partición.
Mover una partición.
Instalar otro sistema operativo y sobrescribir el Registro maestro de arranque (MBR).
Por suerte, normalmente el problema del arranque se puede arreglar.
Si su equipo usa el cargador de arranque GRUB, consulte la Arreglar un problema de arranque del GRUB para restaurar la capacidad de arrancar.
Si su equipo no usa GRUB, se recomienda que consulte la documentación de su cargador de arranque para aprender cómo solucionar el problema. Puede consultar las P+F de GParted o el foro de GParted. También puede usar buscadores de Internet para aprender cómo otras personas han solucionado problemas similares.

Arreglar un problema de arranque del GRUB
El cargador de arranque GRUB lo usan muchas distribuciones de GNU/Linux. Para corregir problemas con el arranque de GRUB debe averiguar primero qué versión de GRUB está usando.
Hay dos versiones principales de GRUB:
GRUB, también conocido como GRUB 2 cubre las versiones 1.9 y posteriores. GRUB 2 funciona con tablas de particiones GUID (GPT) y tablas de particiones msdos.
GRUB heredado, conocido tradicionalmente como GRUB, cubre las versiones 0.9x y anteriores. GRUB heredado sólo funciona con tablas de particiones msdos.
GRUB 2se usa como el cargador del arranque predeterminado en las siguientes distribuciones de GNU/Linux:
CentOS 7 y superior
Debian 6 (Squeeze) y superior
Fedora 16 (Verne) y superior
openSUSE 12.2 y superior
Ubuntu 9.10 (Karmic Koala) y superior
Si no está seguro de si su equipo usa GRUB 2 o GRUB heredado, puede intentar buscar la respuesta en Internet.

Restaurar el cargador del arranque GRUB 2
Siga los siguientes pasos para restaurar el cargador del arranque GRUB 2:
Arranque desde el medio «live» como GParted Live o su distribución de GNU/Linux. Abra una ventana de la terminal.
Averigüe qué partición contiene la raíz del sistema de archivos de su distribución GNU/Linux.
Use GParted para listar las particiones de su dispositivo de disco. Busque una partición que contenga su sistema de archivos de GNU/Linux. Seguramente esta partición use un sistema de archivos ext2, ext3, ext4, o btrfs.
Si la partición / está en un LVM, el gestor de volúmenes lógicos debe estar activo. Se puede iniciar LVM con el comando:

# vgchange -a y

COn LVM, el equivalente a una partición del disco es un volumen lógico. Se pueden listar los volúmenes lógicos con el comando:

# lvscan

Si la partición / está en un RAID, el RAID debe estar activo. El software RAID de Linux se puede iniciar con el comando:

# mdadm --assemble --scan

Cree una carpeta de punto de montaje escribiendo (como root):

# mkdir /tmp/mydir

Monte la partición / en la carpeta del punto de montaje. Por ejemplo, si el sistema de archivos / está en la partición /dev/sda5, introduzca (como root):

# mount /dev/sda5 /tmp/mydir

Si tiene una partición /boot por separado, por ejemplo en /dev/sda3, es necesario un paso adicional. Monte la parcición /boot en /tmp/carpeta/boot introduciendo (como root):

# mount /dev/sda3 /tmp/mydir/boot

Si no sabe si tiene una partición de arranque por separado, probablemente no la tenga y pueda ignorar este paso.
Cambie en entorno de la raíz escribiendo (como root):

# mount --bind /dev /tmp/mydir/dev

Cambie en entorno de la raíz escribiendo (como root):

# chroot /tmp/mydir

Reinstale GRUB 2 en el dispositivo de arranque. Tenga en cuenta que se usa el nombre del dispositivo y no el nombre de la partición. Por ejemplo, si la partición está en /dev/sda5, el dispositivo es /dev/sda.
En Debian, Ubuntu y otras distribuciones de GNU/Linux similares, introduzca el comando (como root):

# grub-install /dev/sda

En CentOS, Fedora, openSUSE y otras distribuciones de GNU/Linux similares, introduzca el comando (como root):

# grub2-install /dev/sda

Salga del entorno chroot escribiendo (como root):

# exit

Reinicie su equipo.

Restaurar el cargador del arranque GRUB heredado
Siga los siguientes pasos para restaurar el cargador del arranque GRUB heredado:
Arranque desde el medio «live» como su distribución de GNU/Linux. Abra una ventana de la terminal.
El medio «live» debe contener el cargador del arranque GRUB heredado. Si su distribución usa la versión heredada de GRUB, el medio «live» también contendrá la versión heredada de GRUB.
Inicie la aplicación grub desde la línea de comandos (como root).

# grub

Busque dónde está ubicado el archivo stage1 de grub usando uno de los siguientes:
Si la carpeta /boot se almacena en la partición raíz (/) use el comando:

grub> find /boot/grub/stage1

Si la carpeta /boot se almacena en una partición diferente de la partición raíz (/) use el comando:

grub> find /grub/stage1

La salida del comando find se puede parecer a lo siguiente:

 (hd0,0)

Si se lista más de una línea en la salida del comando deberá decidir qué dispositivo usar para grub.
Establezca el dispositivo raíz de grub especificando el dispositivo que devolvió el comando find. Esta debe ser la partición que contenga la carpeta de arranque.

grub> root (hd0,0)

Reinstale el cargador de arranque grub en el «Master Boot Record» (MBR) usando:

grub> setup (hd0)

Si quiere instalar el cargador de arranque grub en el sector de arranque de una partición, indique la partición usando:

grub> setup (hd0,0)

Salga de grub.

grub> quit

Reinicie su equipo.

Recuperar las tablas de particiones
Si accidentalmente sobreescribe su tabla de particiones, existe una posibilidad de que pueda recuperarla.
La aplicación testdisk está diseñada para recuperar particiones perdidas. Para obtener más información acerca de testdisk consulte .
La aplicación testdisk está incluida en cada CD «Live» listado en la Adquirir un CD «Live» de GParted.