Упутство Гпартеда
Гпартед је Гномов уређивач партиција за стварање, реорганизовање и брисање партиција на диску. Гпартед вам омогућава да измените организацију партиције и у исто време чува садржај партиције.

Увод
Програм гпартед је Гномов уређивач партиција за стварање, реорганизовање и брисање партиција на диску.
Диск уређај може бити подељен на једну или више партиција. Програм гпартед вам омогућава да измените организацију партиција на диск уређају уз чување садржаја партиције.
With gparted you can accomplish the following tasks:
Create a partition table on a disk device.
Enable and disable partition flags such as boot and hidden.
Perform actions with partitions such as create, delete, resize, move, check, label, copy, and paste.
Уређивање партиција може проузроковати ГУБИТАК ПОДАТАКА.
Програм гпартед је осмишљен да вам омогући да уређујете партиције уз умањени ризик од губљења података. Програм је брижљиво испробан и користи га тим пројекта Гпартедa. Међутим, до губљења података може доћи услед грешке у програму, проблема са хардвером или услед нестанка напајања.
Ви можете помоћи у смањивању ризика од губљења података тако што нећете монтирати или демонтирати партиције изван програма гпартеда за време рада гпартеда.
You are advised to BACKUP your DATA before using the gparted application. This is especially true for encrypted data where all of the data can become permanently inaccessible after a failure. Please refer to The Cryptsetup FAQ for backup and recovery advice of encrypted data.

Започети коришћење

Покретање гпартеда
Можете да покренете гпартед на следеће начине:
Изборник „Програми“ 	 Изаберите: „Систем Гпартед уређивач партиција“.
Линија наредби 	 Извршите следећу наредбу: gparted
Приликом покретања, гпартед ће претражити ваш рачунар за диск уређајима.

Прозор гпартеда
Када покренете гпартед, биће приказан следећи прозор:

Прозор гпартеда
Shows gparted main window.
Прозор гпартеда садржи следеће елементе:
Трака изборника 	 Изборници на траци изборника садрже све наредбе које су вам потребне за рад са диск уређајима и партицијама у гпартеду.
Трака алата 	 Трака алата садржи подскуп наредби којима можете да приступите са траке изборника.
Површ за приказ графикона 	 Површ за приказивање графикона садржи визуелно представљање партиција на изабраном диск уређају.
Површ за приказивање текста 	 Површ за приказивање текста садржи текстуални списак партиција на изабраном диск уређају.
Трака стања 	 Трака стања приказује информације о тренутној активности гпартеда или број заказаних радњи.
Окно за информације о уређају 	 Окно за информације о уређају приказује детаље о изабраном диск уређају.
Окно за информације о уређају се не приказује унапред. Да прикажете окно за информације о уређају, изаберите: „Преглед Информације о уређају“.
Окно заказаних операција 	 Окно заказаних операција приказује текући списак операција на чекању.
Окно за заказане операције није приказано ако нема заказаних операција. Да прикажете окно за заказане операције, изаберите: „Преглед Заказане операције“.
Када притиснете левим тастером миша на неку приказану површ, ви бирате партицију која ће бити коришћена за радње уређивања партиције.
Када притиснете десним тастером миша на неку приказану површ, програм приказује облачић изборника. Облачић изборника садржи најчешће радње уређивања партиције.
Као и у другим Гномовим програмима, радње у гпартеду могу бити извршене на неколико начина: употребом изборника, траке алата или тастерских пречица.

Покретање гпартеда са линије наредби
Можете да покренете гпартед са линије наредби и да одредите један или више диск уређаја.
Да радите са више диск уређаја са линије наредби, укуцајте следећу наредбу и затим притисните Унеси:

$ gparted /path-to-your-device1 /path-to-your-device2

Прегледање подршке система датотека
Да прегледате радње подржане на систему датотека, изаберите: „Преглед Подршка система датотека“. Програм ће приказати прозорче „Подршка система датотека“.
Ако сте инсталирали софтвер док је гпартед радио, притисните „Освежи за подржаним радњама“ да освежите графикон. Програм ће освежити приказ графикона.
Да затворите прозорче „Подршка система датотека“, притисните „Затвори“.

Рад са уређајима

Бирање уређаја
Да изаберете диск уређај, изаберите: „Гпартед Уређаји“ и изаберите уређај са списка. Програм ће приказати распоред партиција на уређају у прозору гпартеда.

Прегледање информација о уређају
To view information about a disk device:
Select a disk device. See Бирање уређаја.
Select: View Device Information. The application opens a side pane in the gparted window and displays information about the device.
Да затворите бочну површ „Информације о уређају“, поништите: „Преглед Информације о уређају“.

Освежавање свих уређаја
Да освежите све диск уређаје, изаберите: „Гпартед Освежи уређаје“. Програм ће поново претражити све диск уређаје и освежити распоред партиција уређаја у прозору гпартеда.

Стварање нове партиционе табеле
To create a new partition table on a disk device:
Select a disk device. See Бирање уређаја.
Choose: Device Create Partition Table. The application displays a Create partition table on /path-to-device dialog.
Optionally select a different partition table type from the list.
The default partition table type is msdos for disks smaller than 2 Tebibytes in size (assuming a 512 byte sector size) and gpt for disks 2 Tebibytes and larger.
See Одређивање врсте партиције for msdos partition table limitations.
To use a disk without a partition table, choose loop to create a virtual partition that spans the disk. Then format to the desired file system.
See Форматирање партиције to format a virtual partition with a file system.
Many operating systems recognize gpt and msdos partition tables, but do not recognize all types of file systems. This lack of file system recognition means that using a disk without a partition table involves more risk. For example, some operating systems might prompt to format an unpartitioned disk if the file system is not recognized.
Click Apply to create the new partition table. The application writes the new partition table to the disk device. The application refreshes the device partition layout in the gparted window.
УПОЗОРЕЊЕ: Ово ће ОБРИСАТИ СВЕ ПОДАТКЕ на ЧИТАВОМ ДИСК УРЕЂАЈУ.
Ако случајно препишете вашу партициону табелу, погледајте Опорављање партиционих табела.

Покушај спашавања података
To attempt data rescue from a disk device:
Select a disk device. See Бирање уређаја.
Choose: Device Attempt Data Rescue. The application displays a Search for file systems on /path-to-device dialog.
Click OK to start the full disk scan.
Large disk devices can take a very long time to scan. If you do not have the time to wait for a full disk scan then click Cancel.
A maximum of 4 partitions with file systems might be discovered. If you want to discover more than 4 partitions and restore the partition table, see Опорављање партиционих табела.
When the full disk scan completes one of two possible dialogs is displayed:
No file systems found on /path-to-device
If no file systems are found, you have other options to try to rescue your data. The photorec application is designed to help recover many different types of lost files. For more information about photorec, see .
Click OK to close the dialog box, and end this attempt to rescue data.
File systems found on /path-to-device
If file systems are found, each file system is displayed in a list along with a View button. The dialog will indicate if there are data inconsistencies. Inconsistencies in the data might prevent you from viewing the data.
To rescue data, use the following steps for each file system:
Click View to mount and display the file system. Your default file manager is opened and displays a read-only view of the file system.
If the dialog Unable to open the default file manager is displayed, then you will need to open a file manager and navigate to the mount point for the file system.
The mount point is shown in the dialog, for example "/tmp/gparted-roview-XXXXXX".
Click OK to close the Unable to open the default file manager dialog.
Use the file manager to copy your data to other storage media.
When you are finished copying your data, close the file manager.
When you are finished rescuing data, click Close to end this attempt to rescue data. The application umounts any file systems that were mounted for viewing. Then the application rescans all the disk devices and refreshes the device partition layout in the gparted window.

Рад са партицијама

Основне радње партиција
Ове радње неће изменити партиције на вашем диск уређају.

Бирање партиције
To select a partition, use one of the following:
Click on a partition in the graphic display area.
Click on a partition in the text display area.
Програм ће означити партицију и у области за графичко приказивање и у области за текстуално приказивање у прозору гпартеда.
Радње над партицијама као што је брисање, премештање, умножавање, форматирање, проверавање и означавање захтевају да партиција буде демонтирана. Погледајте Демонтирање партиције.

Бирање нераспоређеног простора
To select unallocated space, use one of the following:
Click on unallocated in the graphic display area.
Click on unallocated in the text display area.
Програм ће означити нераспоређени простор и у области за графичко приказивање и у области за текстуално приказивање у прозору гпартеда.
Ако немате ни један диск са нераспоређеним простором, можете пробати следеће:
Додајте нови диск уређај вашем рачунару.
Скупите партицију која садржи неискоришћени простор. Погледајте Мењање величине партиције.

Прегледање информација партиције
To view information about a partition:
Select a partition. See Бирање партиције.
Choose: Partition Information. The application opens an Information about /path-to-partition dialog.
Да затворите прозорче „Информације о /путања-до-партиције“, притисните „Затвори“.

Монтирање партиције
To mount a partition:
Select an unmounted partition. See Бирање партиције.
Choose: Partition Mount and select a mount point from the list. The application mounts the partition on the mount point and refreshes the device partition layout in the gparted window.
Ако није видљиво „Партиција Монтирај“, онда гпартед не зна где партиција треба бити монтирана.

Демонтирање партиције
To unmount a partition:
Select a mounted partition. See Бирање партиције.
Choose: Partition Unmount. The application unmounts the partition from the mount point and refreshes the device partition layout in the gparted window.
Ако радња „Партиција Демонтирај“ не уроди плодом, онда је највероватније да је партиција у употреби.
Да би све партиције биле демонтиране и доступне за радње уређивања партиције, покрените систем са живог ЦД-а и користите програм гпартед. Погледајте Набављање Гпартеда на живом ЦД-у

Opening an Encrypted Partition
To open a LUKS encrypted partition:
Select a closed LUKS encrypted partition. See Бирање партиције.
Choose: Partition Open Encryption.
If gparted doesn't yet know the LUKS Passphrase it will open a LUKS Passphrase /path-to-partition dialog. Type the LUKS Passphrase into the Passphrase text box and click Unlock.
The application opens the encrypted partition and refreshes the device partition layout in the gparted window.
gparted remembers each LUKS Passphrase in the computer's memory for as long as it is running. This is so that it doesn't have to prompt when reopening the same encrypted partition again. When gparted is closed all remembered LUKS Passphrases are cleared from memory and forgotten.

Closing an Encrypted Partition
To close a LUKS encrypted partition:
Select an unmounted and LUKS encrypted partition. See Бирање партиције.
Choose: Partition Close Encryption. The application closes the LUKS encryption and refreshes the device partition layout in the gparted window.

Непосредне радње партиције
Ове радње ће изменити партиције на вашем диск уређају, али неће изменити почетне и крајње границе ваших постојећих партиција.

Стварање нове партиције
To create a new partition:
Select an unallocated space on the disk device. See Бирање нераспоређеног простора.
Choose: Partition New. The application displays the Create new Partition dialog.
Specify the size and the location for the partition. See Одређивање величине и места партиције.
Specify the alignment for the partition. See Одређивање поравнања партиције.
Specify the type of partition. See Одређивање врсте партиције.
Specify the name of the partition when the field is enabled. See Specifying Partition Name.
Specify the type of file system for the partition. See Одређивање система датотека партиције.
Specify the label of the file system for the partition. See Одређивање натписа система датотека партиције.
Click Add to add the create partition operation to the operation queue. The application displays the create partition operation in the Pending Operations pane in the gparted window.

Брисање партиције
To delete a partition:
Select an unmounted partition. See Бирање партиције.
Choose: Partition Delete. The application displays the delete partition operation in the Pending Operations pane.
Ако обришете логичку партицију, онда ће све логичке партиције након избрисане логичке партиције претрпети измене у називима уређаја.
На пример, једна проширена партиција садржи четири логичке партиције А, Б, В и Г. Оперативни систем приступа овим логичким партицијама на следећи начин:
Партиција А — „/dev/sda5“.
Партиција Б — „/dev/sda6“.
Партиција Г — „/dev/sda7“.
Партиција Д — „/dev/sda8“.
Ако је обрисана партиција Б, онда ће оперативни систем преосталим логичким партицијама приступити на следећи начин:
Партиција А — „/dev/sda5“.
Партиција Г — „/dev/sda6“. Приметите промену у називу уређаја.
Партиција Д — „/dev/sda7“. Приметите промену у називу уређаја.
Промене у називу уређаја могу изазвати проблеме ако је партиција монтирана коришћењем назива уређаја. Можете да избегнете проблем ако користите ознаку система датотека или универзални јединствени идентификатор (UUID) партиције приликом монтирања партиције.
Changes in a device name might adversely affect the following files:
/etc/fstab - Contains a list of file systems to mount.
/boot/grub/menu.lst - Contains operating system boot instructions for the grub boot loader.
Дискови са партиционим табелама „loop“ или „none“ не садрже партициону табелу, и не садрже партиције. Систем датотека на диску без партиционе табеле у Гпартеду се представља виртуелном партицијом.
Да избришете систем датотека и виртуелну партицију, изаберите форматирање на „cleared“.
Погледајте Форматирање партиције.

Именовање партиције
Именовање партиција је доступно једино са ГУИБ партиционим табелама (ГПТ).
Погледајте такође Стварање нове партиционе табеле.
Да поставите назив партиције:
Изаберите демонтирану партицију. Погледајте Бирање партиције.
Choose: Partition Name Partition. The application opens a Set partition name on /path-to-partition dialog.
Упишите назив партиције у поље „Назив“.
Притисните „У реду“. Програм ће приказати операцију постављања назива партиције у окну „Заказане операције“.

Форматирање партиције
To format a partition:
Select an unmounted partition. See Бирање партиције.
Choose: Partition Format to, and select a type of file system from the list. The application displays the format partition operation in the Operations Pending pane.
See Одређивање система датотека партиције for the meaning of the cleared file system type.

Постављање натписа партиције система датотека
To set a label or a volume name of a file system in a partition:
Select an unmounted partition. See Бирање партиције.
Choose: Partition Label File System. The application opens a Set file system label on /path-to-partition dialog.
Type a label name in the Label text box.
Click OK. The application displays the set file system label operation in the Operations Pending pane.

Мењање УУИД-а партиције
To change the Universally Unique Identifier (UUID) of a partition:
Select an unmounted partition. See Бирање партиције.
Choose: Partition New UUID. The application displays the set a new random UUID operation in the Operations Pending pane.
Changing the UUID might invalidate the Windows Product Activation key (WPA).
On FAT and NTFS file systems, the Volume Serial Number is used as UUID. Changing the Volume Serial Number on the Windows system partition, normally C:, might invalidate the WPA key. An invalid WPA key will prevent login until you reactivate Windows.
In an attempt to avoid invalidating the WPA key, on NTFS file systems only half of the UUID is set to a new random value. On FAT file systems, such a precaution is not possible.
The WPA key should not be affected by changing the UUID of data partitions or removable media partitions. In rare cases, a partition that is present at boot time might be an exception to this rule.
Changing the UUID when there is no need to do so might cause a GNU/Linux system to fail to boot, or to fail to mount a file system.
Changing the UUID is only required after copying a partition. The UUID change is needed to prevent duplicate UUIDs when both the source and the copy of the partition are used on the same computer.
If boot or mount problems occur you might need to edit configuration files, such as /etc/fstab, and regenerate the grub menu to ensure that the correct UUID is specified.

Одређивање детаља партиције
Одређивање детаља партиције је корисно приликом обављања радњи као што су стварање, мењање величине и премештање.

Одређивање величине и места партиције
To specify the size and the location of the partition, use one or a combination of the following:
Click-and-hold the arrow at either end of the graphic area. Drag the arrow left or right within the display range.
Click-and-hold the middle of the partition in the graphic area. Drag the partition left or right within the display range.
Click the spin button arrows, or type numeric values to adjust the following fields:
Free Space Preceding
New Size
Free Space Following
Програм ће освежити и графичку област и бројеве поред ознака у пољу стабла.

Одређивање поравнања партиције
Да одредите поравнање партиције, притисинте на стрелицу дугмета „Заокружи на“ и изаберите са списка.
Користите поравнавање на MiB за савремене оперативне системе. Ова поставка поравнава почетне и крајње границе партиција на тачне мебибите (1.048.576 бита). Поравнавање на мебибите (MiB) обезбеђује побољшане перформансе када се користи са РАИД системима и са Уређајима у чврстом стању (SSD), као што је УСБ диск.
Користите поравнавање на „Цилиндар“ да задржите компатибилност са оперативним системима који су издати пре 2000 године, као што је ДОС. Ова поставка поравнава почетак и крај партиција на границе цилиндра диска.
Вредности „Цилиндар/Глава/Сектор“ изнешене савременим диск уређајима више немају непосредан физички однос према подацима ускладиштеним на диск уређају. Стога више није исправно користити ову поставку поравнавања за постизање побољшања перформанси.
Користите „Ништа“ само ако сте детаљно упознати са структуром диска, партиционим табелама и са записима учитавања. Ова поставка поставља границе партиције одмах на крај било које непосредно претходне партиције на диск уређају. Ова поставка не гарантује резервисање или поштовање простора потребног за запис учитавања.

Одређивање врсте партиције
Да одредите врсту партиције, притисинте на стрелицу дугмета „Направи као“ и изаберите са списка.
The msdos partition table limits partitions as follows:
Maximum of 4 primary partitions.
Maximum of 3 primary partitions, and 1 extended partition.
The extended partition can contain multiple logical partitions. Some GNU/Linux distributions support accessing at most 15 partitions on a disk device.
Maximum size of a partition is 2 Tebibytes using a sector size of 512 bytes. The partition must also start within the first 2 Tebibytes of the disk device.
Примарне партиције обезбеђују боље опорављање података зато што су границе партиције сачуване на познатим местима на диск уређају.

Specifying Partition Name
Naming of partitions is only available with GUID partition tables (GPT). Therefore the field is only enabled on disk devices partitioned using GPT.
Погледајте такође Стварање нове партиционе табеле.
To specify the partition name, type the name in the Partition name text box.

Одређивање система датотека партиције
Да одредите врсту система датотека партиције, притисинте на стрелицу дугмета „Систем датотека“ и изаберите са списка.
Examples of uses for some file systems are as follows:
ext2, ext3 and ext4 file systems can be used for installing GNU/Linux, and for data.
linux-swap can be used with GNU/Linux to increase the virtual memory of your computer.
fat16 and fat32 file systems can be used to share data between free and commercial operating systems.
cleared can be used to clear any existing file system signatures and ensure that the partition is recognised as empty.
unformatted can be used to just create a partition without writing a file system.

Одређивање натписа система датотека партиције
Да одредите натпис система датотека на партицији, такође познатог као натпис волумена, упишите натпис у поље „Натпис“.
Натписи система датотека се могу користити да вам помогну да се присетите шта је ускладиштено на партицији.
Јединствени натписи могу бити коришћени за монтирање система датотека са ГНУ/Линукс оперативним системом.

Напредне радње партиција
Ове радње ће изменити партиције на вашем диск уређају, а могу да измене почетне и крајње границе ваших постојећих партиција и могу да проузрокују неуспех учитавања оперативног система.

Мењање величине партиције
Промена величине и премештање партиције може бити обављено једном радњом гпартеда.
To resize a partition:
Select a partition. See Бирање партиције.
Unmounted or inactive partitions enable the most resize options.
Support is available for online resize of some mounted or otherwise active partitions. However this support is often limited to grow only.
Choose: Partition Resize/Move. The application displays the Resize/Move /path-to-partition dialog.
Adjust the size of the partition. See Одређивање величине и места партиције.
If you do not want the start of an existing partition to move, then do not change the free space preceding value. If the partition is mounted or otherwise active, then you will not be able to change the free space preceding value.
Specify the alignment of the partition. See Одређивање поравнања партиције.
Click Resize/Move. The application displays the resize/move partition operation in the Pending Operations pane.
Examine the operation that was added to the Pending Operations pane.
If the operation involves a move step, then consider the following:
A move step might take a long time to complete.
If the partition is an operating system boot partition, then a move step might cause the operating system to fail to boot.
If you are not prepared to wait or to fix potential operating system boot problems, then you might want to undo the operation. See Поништавање последње радње.
Да повећате или преместите партицију, нераспорређени простор мора бити доступан одмах поред партиције.
Ако увећавате логичку партицију, онда нераспоређени простор мора бити унутар проширене партиције.
Ако увећавате примарну партицију, онда нераспоређени простор не мора бити унутар проширене партиције.
Можете да преместите нераспоређени простор унутар или изван проширене партиције мењајући величину граница проширене партиције.
A LUKS encrypted partition and the file system within can only be resized when the encryption mapping is open.
To improve the ability to shrink NTFS partitions, you might consider one or more of the following:
Defragment the file system.
Booting into Safe Mode with the commercial operating system that uses NTFS can improve the ability to defragment the file system. To enter Safe Mode press F8 while your computer is booting the operating system.
Check the partition for errors with the following command:

C:> chkdsk /f /r

Remember to reboot back into the commercial operating system that uses NTFS to allow the chkdsk command to execute.
Temporarily disable the paging file. The paging file occupies a fixed location in the partition that the defragmentation process is unable to move.
Temporarily move large files to another partition or disk device. Large files are defined as greater than a few hundred Megabytes (MB).
Ensure a proper shut down of the commercial operating system that uses NTFS before you resize the NTFS partition
Leave at least 10 percent unused space in the NTFS partition. If you shrink the partition too much, then the commercial operating system might have difficulty functioning properly.
Reboot twice into the commercial operating system that uses NTFS after shrinking the NTFS partition.

Премештање партиције
Промена величине и премештање партиције може бити извршено једном радњом гпартеда.
To move a partition:
Select an unmounted partition. See Бирање партиције.
Choose: Partition Resize/Move. The application displays the Resize/Move /path-to-partition dialog.
Adjust the location of the partition. See Одређивање величине и места партиције.
Specify the alignment of the partition. See Одређивање поравнања партиције.
Click Resize/Move. The application displays the resize/move partition operation in the Pending Operations pane.
Ако је партиција коју премештате партиција учитавања оперативног система, онда оперативни систем можда неће моћи да се учита након примењене радње премештања.
Ако оперативни систем не успе да се покрене, погледајте Отклањање проблема учитавања оперативног система.
A LUKS encrypted partition can only be moved when the encryption mapping is closed.

Умножавање и убацивање партиције
To copy a partition:
Select an unmounted partition. See Бирање партиције.
Choose: Partition Copy. The application marks the partition as the source partition.
To Paste a partition:
Select an unallocated space on a disk device. See Бирање нераспоређеног простора.
Choose: Partition Paste. The application displays the Paste /path-to-partition dialog.
If you want you can adjust the size and location of the partition. See Одређивање величине и места партиције.
If you want you can specify the alignment of partition. See Одређивање поравнања партиције.
Click Paste. The application displays the copy partition operation in the Pending Operations pane.
Умножена партиција има исти натпис система датотека и исти универзални јединствени идентификатор (UUID) као изворна партиција. То може проузроковати проблеме приликом учитавања система, или када радња монтирања користи натпис система датотека или УЈИД за препознавање партиције.
Проблем је у томе што ће оперативни систем насумично изабрати да монтира било изворну било умножену партицију. На пример, приликом прве радње монтирања може бити монтирана изворна партиција. Приликом следеће радње монтирања може бити монтирана умножена партиција. С временом ова природа насумичног монтирања партиција може да доведе до тога да се датотеке тајанствено појављују или нестају у зависности од тога која партиција је монтирана. Насумично монтирање изворне или умножене партиције може такође да проузрокује озбиљна оштећења података или губљење истих.
To avoid the problem you are advised to do one of the following:
After you have queued or applied the copy operation:
Change the UUID of either the source, or the copy of the partition. See Мењање УУИД-а партиције.
If the file system label is not blank then change the file system label of either the source, or the copy of the partition. See Постављање натписа партиције система датотека.
After you have applied the copy operation, delete or reformat the source partition.
Use some other method to ensure that the source partition and the copy of the partition are not used on the same computer at the same time. For example, if the copy of the partition is on a separate drive then remove the drive from the computer.
The file system within a LUKS encrypted partition can only be copied when the encryption mapping is open.
To prevent unintended decryption of data, pasting into unallocated space creating a new partition is not permitted. However a LUKS encrypted partition can be pasted into an existing open LUKS encrypted partition maintaining an encrypted, or pasted into a plain partition making an unencrypted copy of the file system.

Управљање опцијама партиције
To manage partition flags:
Select a partition. See Бирање партиције.
Choose: Partition Manage Flags. The application opens a Manage flags on /path-to-partition dialog.
To enable a flag, select the check box beside the flag. The application writes the enabled flag to the partition and refreshes the Manage flags on /path-to-partition dialog.
To disable a flag, deselect the check box beside the flag. The application writes the disabled flag to the partition and refreshes the Manage flags on /path-to-partition dialog.
Manage Flags is only available for disks with partition tables. Disks with loop or none partition tables do not contain a partition table, and do not have partition flags.
See Прегледање информација о уређају to view the type of partition table.
Да затворите прозорче „Управљајте опцијама на /путања-до-партиције“, притисните „Затвори“.
A description of flags in an msdos partition table follows:
Boot is used by some commercial operating system boot loaders. The boot flag indicates the partition is active or bootable. Only one partition on a disk device can be active.
Diag is used to indicate the partition is used for diagnostics / recovery.
ESP indicates an EFI System Partition used to boot computers with the Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) class 2 that includes compatibility support for BIOS functions including the MBR partition structure.
Hidden is used by some commercial operating systems. The hidden flag makes the partition invisible to the operating system.
Irst identifies an Intel Rapid Start Technology partition.
LBA is used by some commercial operating system boot loaders. The LBA flag indicates the partition should be accessed using Logical Block Addressing (LBA), instead of Cylinder-Head-Sector (CHS) addressing.
LVM is used to indicate the partition is used by a Logical Volume Manager (LVM).
Palo is used by the Precision Architecture - Reduced Instruction Set Computing (PA-RISC) boot loader, palo.
Prep is used to indicate the boot partition on Power Performance Computing (PowerPC) hardware.
RAID is used to indicate the partition is used in a Redundant Array of Inexpensive Disks (RAID).
A description of flags in a gpt partition table follows:
Atvrecv is used to indicate an Apple TV Recovery partition.
BIOS_GRUB indicates a BIOS boot partition often used by the GRUB 2 boot loader.
Boot is used by some commercial operating system boot loaders. The boot flag indicates the partition is active or bootable. Only one partition on a disk device can be active.
Diag indicates the partition is used for diagnostics or recovery.
ESP indicates an EFI System Partition used to boot computers with Extensible Firmware Interface (EFI) class 1 or Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) class 2 or UEFI class 3.
Hidden is used by some commercial operating systems. The hidden flag makes the partition invisible to the operating system.
HP-service is used to indicate a Hewlett Packard service partition.
Irst identifies an Intel Rapid Start Technology partition.
Legacy_boot is used by some special purpose software to indicate the partition might be bootable.
LVM indicates the partition is used by a Logical Volume Manager (LVM).
Msftdata identifies partitions that contain Microsoft file systems such as NTFS or FAT.
Msftres is used to indicate a Microsoft Reserved partition.
Prep is used to indicate the boot partition on Power Performance Computing (PowerPC) hardware.
RAID indicates the partition is used in a Redundant Array of Inexpensive Disks (RAID).

Проверавање партиције
Проверавање партиције ће покушати да пронађе и поправи проблеме у систему датотека. Провервање партиције ће покушати да увећа систем датотека како би попунио партицију.
To check a partition:
Select an unmounted partition. See Бирање партиције.
Choose: Partition Check. The application displays the check partition operation in the Pending Operations pane.

Рад са заказаним радњама

Поништавање последње радње
Да опозовете последњу радњу у реду радњи, изаберите: „Уреди Опозови последњу радњу“. Програм ће уклонити последњу радњу из реда приказаног у окну „Заказане радње“. Уколико нема преосталих радњи у реду, програм ће затворити окно „Заказане радње“.

Брисање свих радњи
Да обришете све радње у реду радњи, изаберите: „Уреди Обриши све радње“. Програм ће уклонити све радње из реда и затвориће окно „Заказане радње“.

Примењивање свих радњи
To apply all operations:
Choose: Edit Apply All Operations. The application displays an Apply operations to device dialog.
Editing partitions has the potential to cause LOSS of DATA. You are advised to backup your data before applying your partition editing operations.
Click Apply. The application displays an Applying pending operations dialog. The application applies each pending operation in the order you created the operations. The application displays a status update when each operation is completed.
To view more information, click Details. The application displays more details about operations.
To view more information about the steps in each operation, click the arrow button beside each step.
To stop the operations while they are executing, click Cancel. The application displays a disabled Force Cancel (5) button and counts down for 5 seconds.
Cancel instructs the application to stop or roll back operations as necessary to ensure data integrity.
If operations have not halted after 5 seconds the application enables the Force Cancel button.
To force the operations to stop, click Force Cancel. The application displays a warning dialog.
Click Continue Operation to allow the roll back operations to complete, or click Cancel Operation to cancel the roll back operations.
Cancel Operation terminates the safe roll back of operations and might cause SEVERE file system damage and data loss. You are advised to click Continue Operation to allow the roll back to complete.
When the application finishes performing operations, the application displays the Save Details button and the Close button.
If you want to save the details from applying all operations, then click Save Details. The application displays a Save Details dialog.
If you want to change the default file name, then type a file name in the Name text box.
If you want to save the file in a folder different than /root, click Browse for other folders. The application displays a file system navigator.
Use the file system navigator to select a folder.
Click Save to save the file. The application saves the details file.
If you use gparted from a Live CD, then the root file system exists in RAM memory. All files saved to the Live CD root file system will be lost when you shut down the computer.
If you saved the gparted details to the Live CD root file system, then you need to copy the file to more permanent storage. Examples of more permanent storage are a hard disk drive or a USB flash memory drive.
Click Close. The application closes the Applying pending operations dialog. The application rescans all the disk devices and refreshes the device partition layout in the gparted window.

Набављање Гпартеда на живом ЦД-у
Живи ЦД је компакт диск који садржи покретачки оперативни систем. Живи ЦД вам омогућава да покренете рачунар са ЦД-а.
Using gparted from a Live CD has the following advantages:
You can edit all of your partitions because the partitions are not mounted.
You can edit partitions on computers that do not have a bootable operating system.
Програм гпартед је доступан на многим живим ЦД дисковима дистрибуција.
You can download a Live CD image containing gparted from the following web sites:
GParted Live CD
SystemRescue (also known as SystemRescueCD)
Одраз Живог ЦД-а Гпартеда може бити уписан на УСБ диск.
Ако ваш рачунар може да подиже систем са универзалне серијске сабирнице (УСБ) онда ћете можда више желети да подигнете и да користитте гпартед“ са УСБ диска.
Да избегнете губљење празног ЦД-а приликом нарезивања датотеке одраза ЦД-а, користите следеће савете:
Уверите се да сума за проверу преузете датотеке одговара суми за проверу објављеној на страници за преузимање.
Будите сигурни да нарежете „.iso“ датотеку као одраз на празном ЦД-у. Ако нарежете „.iso“ датотеку као податке на празном ЦД-у, тада се ЦД неће покренути на вашем рачунару.

Отклањање проблема учитавања оперативног система
Your computer might fail to boot an operating system when you perform one of the following actions:
Delete a partition.
Move a partition.
Install another operating system and overwrite the Master Boot Record (MBR).
Срећом неуспех подизања система може често бити исправљен.
Ако ваш рачунар користи ГРУБ подизач система, погледајте Отклањање проблема учитавања ГРУБ-а да повратите могућност подизања система.
If your computer does not use GRUB then you are advised to consult documentation for your boot loader to learn how to fix the problem. You might consult the GParted FAQ, or the GParted forum. You might also search the Internet to learn how other people have solved similar problems.

Отклањање проблема учитавања ГРУБ-а
Велико обједињени подизни учитавач (GRUB) се користи у многим дистрибуцијама ГНУ/Линукса. Да исправите проблеме учитавања Груб-а почните тако што ћете одредити које главно издање Груба је у употреби.
There are two major versions of GRUB:
GRUB, also known as GRUB 2, covers versions 1.98 and higher. GRUB 2 works with both GUID partition tables (GPT) and msdos partition tables.
GRUB Legacy, traditionally known as GRUB, covers versions 0.9x and earlier. GRUB Legacy works with msdos partition tables only.
GRUB 2 is used as the default boot loader in the following GNU/Linux distributions:
CentOS 7 and higher
Debian 6 (Squeeze) and higher
Fedora 16 (Verne) and higher
openSUSE 12.2 and higher
Ubuntu 9.10 (Karmic Koala) and higher
Ако нисте сигурни да ли ваш рачунар користи Груб 2 или Стари Груб, можете покушати на интернету да потражите одговор.

Враћање Груба 2 подизача система
Use the following steps to restore the GRUB 2 boot loader:
Boot from Live media such as GParted Live or your GNU/Linux distribution image. Open a terminal window.
Determine which partition contains the / file system for your GNU/Linux distribution.
Use GParted to list the partitions on your disk device. Look for a partition that contains your GNU/Linux / file system. This Linux partition will likely use a file system such as ext2, ext3, ext4, or btrfs.
If the / partition is on LVM then the Logical Volume Manager must be active. LVM can be started with the command:

# vgchange -a y

With LVM, the equivalent of a disk partition is a Logical Volume. Logical Volumes can be listed with the command:

# lvscan

If the / partition is on RAID, then the RAID must be active. Linux Software RAID can be started with the command:

# mdadm --assemble --scan

Create a mount point directory by entering (as root):

# mkdir /tmp/mydir

Mount the / partition on the mount point directory. For example assume the / file system is contained in the /dev/sda5 partition. Enter (as root):

# mount /dev/sda5 /tmp/mydir

If you have a separate /boot partition, for example at /dev/sda3, then an extra step is required. Mount the /boot partition at /tmp/mydir/boot by entering (as root):

# mount /dev/sda3 /tmp/mydir/boot

If you do not know whether you have a separate boot partition then you probably do not and can ignore this step.
Prepare to change the root environment by entering (as root):

# mount --bind /dev /tmp/mydir/dev

# mount --bind /proc /tmp/mydir/proc

# mount --bind /sys /tmp/mydir/sys

Change the root environment by entering (as root):

# chroot /tmp/mydir

Reinstall GRUB 2 on the boot device. Note that the device name is used and not the partition name. For example, if the / partition is /dev/sda5 then the device is /dev/sda.
For Debian, Ubuntu, and other offshoot GNU/Linux distributions, enter the command (as root):

# grub-install /dev/sda

For CentOS, Fedora, openSUSE and other offshoot GNU/Linux distributions, enter the command (as root):

# grub2-install /dev/sda

Exit the chroot environment by entering (as root):

# exit

Reboot your computer.

Враћање Старог Груба подизача система
Use the following steps to restore the GRUB Legacy boot loader:
Boot from Live media such as your GNU/Linux distribution image. Open a terminal window.
The Live media must contain the GRUB Legacy boot loader. If your GNU/Linux distribution uses GRUB Legacy, then the distribution Live media will also contain GRUB Legacy.
Start the grub application from the command line (as root).

# grub

Find where grub stage1 is located by using one of the following:
If the /boot folder is stored in the / partition, use the command:

grub> find /boot/grub/stage1

If the /boot folder is stored in a partition different than the / partition, use the command:

grub> find /grub/stage1

The output from the find command might look like the following:

 (hd0,0)

If more than one line is listed in the command output, you will need to decide which device you use for grub.
Set the grub root device by specifying the device returned by the find command. This should be the partition containing the boot directory.

grub> root (hd0,0)

Reinstall the grub boot loader into the Master Boot Record (MBR) with:

grub> setup (hd0)

If you want to install the grub boot loader into the boot sector of a partition, instead specify a partition with:

grub> setup (hd0,0)

Exit grub.

grub> quit

Reboot your computer.

Опорављање партиционих табела
Ако случајно препишете вашу партициону табелу, постоји шанса да ћете бити у могућности да је опоравите.
The testdisk application is designed to help recover lost partitions. For more information about testdisk, see .
Програм тестдиск се налази на сваком живом ЦД-у наведеном у Набављање Гпартеда на живом ЦД-у